## disk_status

ストレージ デバイスの状態を取得するために呼ばれます。

    DSTATUS disk_status (
      BYTE pdrv           /* [IN] 物理ドライブ番号 */
    );

#### 引数

pdrv
  対象のデバイスを識別する物理ドライブ番号(0-9)が指定されます。物理ドライブが1台のときは、常に0になります。

#### 戻り値

現在のストレージ デバイスの状態を次のフラグの組み合わせ値で返します。

STA_NOINIT
  デバイスが初期化されていないことを示すフラグ。システム リセットやメディアの取り外し等でセットされ、`disk_initialize`関数の正常終了でクリア、失敗でセットされます。メディア交換は非同期に発生するイベントなので、過去にメディア交換があった場合もこのフラグに反映させる必要があります。FatFsモジュールは、このフラグを参照してマウント動作が必要かどうかを判断します。
STA_NODISK
  メディアが存在しないことを示すフラグ。メディアが取り外されている間はセットされ、セットされている間はクリアされます。固定ディスクでは常にクリアします。なお、このフラグはFatFsモジュールでは参照されません。
STA_PROTECT
  メディアがライト プロテクトされていることを示すフラグ。ライト プロテクト機能をサポートしないときは、常にクリアします。リード オンリ構成では参照されません。

戻る