CMSIS-RTOS: cmsis_os.txt File Reference

| CMSIS-RTOS Version 1.02 CMSIS-RTOS API: Generic RTOS interface for Cortex-M processor-based devices.

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

Enumerations
cmsis_os.txt File Reference

## Enumerations

enum | osPriority { osPriorityIdle = -3, osPriorityLow = -2, osPriorityBelowNormal = -1, osPriorityNormal = 0,
osPriorityAboveNormal = +1,
osPriorityHigh = +2,
osPriorityRealtime = +3,
osPriorityError = 0x84
}
enum | os_timer_type { osTimerOnce = 0, osTimerPeriodic = 1 }
enum | osStatus { osOK = 0, osEventSignal = 0x08, osEventMessage = 0x10, osEventMail = 0x20,
osEventTimeout = 0x40,
osErrorParameter = 0x80,
osErrorResource = 0x81,
osErrorTimeoutResource = 0xC1,
osErrorISR = 0x82,
osErrorISRRecursive = 0x83,
osErrorPriority = 0x84,
osErrorNoMemory = 0x85,
osErrorValue = 0x86,
osErrorOS = 0xFF,
os_status_reserved = 0x7FFFFFFF
}